**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie**

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

Draaibare demonteerbare uitloop in rvs H.180

Referentie: **2870T1EP**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoge SECURITHERM wastafelmengkraan op blad met drukcompensatie.

Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.180 mm.

Mengkraan geleverd met 2 demonteerbare uitlopen in rvs.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.