**Porte-papier toilette blanc pour barre de maintien Be-Line®, à rouleau**

Dérouleur

Blanc mat

Référence: **511965W**

Descriptif CCTP

Porte-papier toilette pour barre de maintien rabattable Be-Line®.

Dérouleur de papier WC en rouleau.

Finition blanc mat.

Installation sans dépose de la barre d'appui WC.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Garantie 30 ans.