**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC**

Piles, kit 2/2

Encastrable, Inox brillant, avec bec L.190

Référence: **370116**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo électronique encastrable BINOPTIC 2, kit 2/2 :

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Plaque Inox poli brillant 145 x 145 mm avec électronique embarquée.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.

À commander avec le boîtier d'encastrement étanche 370PBOX.