**Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC**

Robinetterie temporisée à déclenchement souple double touche 3l/6l

Pour cloison 70-130 mm - Rosace en métal chromé

Référence: **578230**

Descriptif CCTP

Plaque de commande pour chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.

Rosace Ø 195 en métal chromé.

Fixation mécanique cachée de la rosace.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.

Déclenchement souple.

Pour cloison de 70 à 130 mm.

Diamètre d’alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 578305.