**Sortie hygiénique BIOSAFE M16,5/100**

1 pièce

Référence: **922660**

Descriptif CCTP

Sortie libre BIOSAFE hygiénique M16,5/100 pour gammes 2920 et 2664/2665.

Sans grille ni cloison en contact avec l'eau.

Débit 5 l/min.

Aucune stagnation d'eau possible dans les parties internes limitant ainsi le développement bactérien.

Pièce en Hostaform® réduisant la formation de tartre.

Livré individuellement.

Ne peut s'installer que sur une robinetterie déjà limitée en débit pour préserver une bonne forme de jet sans éclaboussures.