**Cartouche temporisée**

Mécanisme pour TEMPOCHASSE WC

Temporisation ~7 s

Référence: **743779**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOCHASSE WC

Avec bouton poussoir.

Pour WC 1"1/4.

Temporisation ~7 s.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.