**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3**

Déclenchement souple, sur vasque, H.250

Monocommande

Référence: **794120**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 3 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en Inox chromé, hauteur de 250 mm pour vasque à poser.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par un contre-écrou.

Butée de température réglable.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.