**Elektroventiel**

Voor TEMPOMATIC douche en urinoir

MM1/2", 6 V, met filter

Referentie: **495615**

Beschrijving voor bestektekst

Elektroventiel met filter.

Voor producten van het assortiment TEMPOMATIC urinoir en SECURITHERM douche.

Aansluiting M1/2".

Afmetingen: 64 x 50 mm.