**Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU**

Commande fémorale

Modèle droit

Référence: **735000**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo à commande fémorale :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Levier de commande renforcé.

Rosace de fixation murale en laiton renforcée par 4 vis Inox.

Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.

Corps en laiton chromé M1/2".

Droit pour alimentation en ligne.

Écrou collet battu.

Garantie 30 ans.