**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP 3**

Temporisé 3 secondes

Droit 1/2"

Référence: **703700**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé d'urinoir à poser en applique :

Pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle.

Installation murale.

Temporisation ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Compatible avec l'eau de pluie.

Corps en laiton massif chromé M1/2".

Rosace murale.

Droit pour alimentation en ligne.

Garantie 30 ans.