**Robinet de lavabo automatique BINOPTIC**

Secteur

Encastrable, Bec à intérieur lisse

Référence: **379ENCL**

Descriptif CCTP

Robinet de lavabo électronique encastrable :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Filtre et électrovanne M3/8".

Corps en laiton chromé.

Bec chromé pour installation encastrée.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.