**Elektronische sturing**

Voor elektronische zeepverdeler

Referentie: **512BC**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische sturing voor elektronische zeepverdelers.

Compatibel met de DELABIE spiegelkasten en de TEMPOMATIC 4 en BINOPTIC elektronische zeepverdelers.

Afmetingen: 144 x 90 x 73 mm.