**Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP 3**

Temporisé

Apparent, équerre, M1/2"

Référence: **703580**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé apparent :

Robinet temporisé TEMPOSTOP 3 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.

Installation murale en applique.

Modèle équerre pour alimentation encastrée.

Temporisation ~30 secondes.

Débit préréglé à 9 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton chromé.

Bouton en métal chromé.

Garantie 30 ans.