

Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 7 sur vasque



Référence: F7EV1001


Descriptif CCTP

Robinet de lavabo automatique sur vasque.

Alimentation sur secteur 230/6,75 V ou par pile CR-P2 Lithium 6 V (référence à commander à part).

Détecteur de présence infrarouge sur le corps du robinet.

Régulateur de débit intégré 5,7 l/min.

Aérateur orientable et antivandalisme.

Rinçage périodique paramétrable (~ 30 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Corps en Inox 316 satiné.

Flexibles PEX F3/8" avec filtre.

Fixation renforcée par contre-écrou.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Hauteur de goutte : 115 mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.
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