130000

**HYBRIMATIC FINO urinoir**

Referentie: 130000

Beschrijving voor lastenboek

Individueel wandurinoir met hybride spoelmechanisme:

HYBRIMATIC systeem:

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterij.

Onzichtbare vochtdetectie.

Afvoer met membraan zonder waterslot.

Elektronica geïntegreerd in het urinoir.

Micro-spoeling van één seconde na elke gebruiker bij eco programma (of 3 seconden bij comfort programma).

Massamodus: de spoeling vindt plaats na de piekperiode.

Hygiënische periodieke spoeling van 7 sec elke 24 h bij eco programma (of 14 sec elke 12 h bij comfort programma): voorkomt geurhinder en obstructie van de leidingen.

Debiet ingesteld op 0,07 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Stopkraan.

Wandurinoir FINO zonder spoelrand:

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem, beschikbaar in de markt.

Bacteriostatisch RVS 304, mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS: 1,2 mm.

Toevoer achteraan.

Ingebouwde horizontale afvoer.