DELABIE_C100M35135710

**FINO wandurinoir**

Referentie: 135710

Beschrijving voor lastenboek

Individueel wandurinoir zonder spoelrand.

Kan geplaatst worden op elk standaard voorwandsysteem, beschikbaar in de markt.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking.

Dikte RVS: 1,2 mm.

Toevoer langs achter (inbouw).

Ingebouwde of zichtbare horizontale afvoer. Verborgen sifon.

Snel en eenvoudig te plaatsen: monteren via de voorkant dankzij de bevestigingsplaat in rvs.

Geleverd met sifon 1"1/2. Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 13407 voor een spoeling van 2 liter.

Gewicht: 3,5 kg.