463030

**TEMPOMATIC toiletkraan met directe spoeling**

Referentie: 463030

Beschrijving voor lastenboek

Elektronische kraan voor directe toiletspoeling in technische ruimte:

Individuele elektronische sturing IP65.

Stroomtoevoer via netspanning met elektroventiel 1".

Transformator 230/12 V.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Gevraagde of automatische spoeling.

Zelfsluiting ~7 sec regelbaar tussen 3 en 12 sec.

Detectieafstand en debiet/volume regelbaar.

Stopkraan FF1".

Niet zelfsifonerende uitgang Ø 32.

Toevoerdichting Ø 32/55.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Voor wand ≤ 30 mm.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand.

10 jaar garantie.