493400

**TEMPOMATIC MIX 4 elektronische wastafelmengkraan**

Referentie: 493400

Beschrijving voor lastenboek

Elektronische wastafelmengkraan muurmodel:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met ingebouwde aansluiting.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd metaal L.160 mm.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

Stopkraantjes.

Te bevestigen op de muur.

Toevoeren ingebouwd ½”.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing.