547000DE-546412

**TEMPOFIX 3 voorwandsysteem met muurbevestiging voor toilet**

Referentie: 547000DE-546412

Beschrijving voor lastenboek

Voorwandsysteem met muurbevestiging B.350 voor hangtoilet:

 Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal.

Bevestiging op draagmuur.

Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).

Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

Voor wand tussen 26 en 130 mm.

Uitgerust met een elektronische directe spoeling TEMPOMATIC F1" :

Stroomtoevoer op netspanning met elektroventiel 1 ".

Plaat in rvs 320 x 220 mm.

Individuele elektronische sturing IP65.

Transformator 230/12 V.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Gevraagde spoeling (door de hand op ongeveer 10 cm van de detectie te houden), of automatische spoeling (na vertrek van de gebruiker).

Zelfsluiting na ~7 sec regelbaar tussen 3 en 12 sec.

Stopkraan en debiet/volume regeling.

Detectieafstand regelbaar door de installateur .

Technische eigenschappen: zie TEMPOMATIC WC ref. 463326.