564005BE-464000

**TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem met elektronische toiletkraan**

Referentie: 564005BE-464000

Beschrijving voor lastenboek

Zelfdragend voorwandsysteem B.350 voor elektronisch hangtoilet:

- Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal.

- Te bevestigen op draagvloer.

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).

- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

- Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

- Voorgemonteerd geleverd.

- Conform de norm NF D12-208.

- Voor wand tussen 10 en 120 mm.

Uitgerust met een elektronische directe spoeling TEMPOMATIC dubbele bediening F3/4":

- Stroomtoevoer op netspanning 230/6V (snoer en transformator meegeleverd).

- Plaat in mat rvs 186 x 186 mm en drukknop in verchroomd metaal met geïntegreerde elektronica.

- Waterdichte inbouwdoos.

- Activatie na 10 sec aanwezigheid.

- Gevraagde spoeling (drukknop anti-blokkeerveiligheid) of automatische spoeling na vertrek van de gebruiker.

- "Intelligente" automatische spoeling: het spoelvolume past zich aan in functie van het gebruik.

- 3 programma's (spoelvolume regelbaar afhankelijk van het type closet).

- Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h (aanpasbaar naar 12 h of OFF), na het laatste gebruik.

- Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.

- Bestand tegen grijs water en zeewater.

Technische eigenschappen: zie TEMPOMATIC dubbele bediening ref 464SBOX-464000.