578405BE-578212

**TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet**

Referentie: 578405BE-578212

Beschrijving voor lastenboek

Zelfdragend voorwandsysteem B.350 voor hangtoilet:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal.

Bevestiging op dragende vloer.

Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).

Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

Afvoerbuis ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

Voor half-dikke volle muren van 45 tot 60 mm.

Uitgerust met een zelfsluitende directe spoeling TEMPOFLUX 2:

Rozet in verchroomd metaal Ø 195 met verborgen bevestigingen.

Enkele bediening 3l.

Soepele bediening.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Stopkraan en debiet/volume regeling.

Lichaam in massief messing en schokbestendig kalkwerend mechanisme.

Aansluiting in lijn M3/4".

Geluidsniveau conform met NF EN klasse II.

Technische eigenschappen: zie TEMPOFLUX 2 ref. 762901.

10 jaar garantie.