760700

**TEMPOCHASSE toiletset met directe spoeling**

Referentie: 760700

Beschrijving voor lastenboek

Zelfsluitende set voor directe toiletspoeling in technische ruimte:

Voor wand ≤ 190 mm.

Zelfsluiting na ~ 7 sec.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Rechte stopkraan en debiet/volume regeling in brute messing (niet verchroomd).

Lichaam in massief messing en knop verchroomd.

Schokbestendig mechanisme.

Aansluiting in lijn F1".

Toevoerdichting Ø 32/55.

Met gebogen PVC spoelpijp Ø 32 mm.

Basisdebiet: 1,2 l/sec.