DELABIE_C100M35763BOX-763040

**TEMPOFLUX 3 toiletkraan met directe spoeling**

Referentie: 763BOX-763040

Beschrijving voor lastenboek

Zelfsluitende waterdichte inbouwkraan voor directe toiletspoeling TEMPOFLUX 3:

Plaat in verchroomd metaal 170 x 170 mm.

Waterdichte inbouwdoos:

- Kraag met dichtingsring.

- Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

- Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

- Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

- Aansluitbaar op elk type leidingsysteem.

- Stopkraan en debietregeling, werkingsmodule en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

- TEMPOFLUX 3 kraan F3/4" bestand tegen grijs water en zeewater.

- Luchtsnuiver ingebouwd, in de inbouwdoos.

- Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelige onderdelen.

Soepele bediening.

Anti-blokkeersysteem AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Dubbele bediening 3l/6l aanpasbaar naar 2l/4l.

Uitgang met dichting voor PVC buis Ø 26/32.

Geluidsniveau conform de norm NF EN 12541 klasse II.

Basisdebiet: 1 l/sec.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.