DELABIE_C100M35794350

**TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan**

Referentie: 794350

Beschrijving voor lastenboek

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel muurmodel:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 sec, regelbaar tussen 3 en 10 sec.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd M1/2".

Draaibare uitloop L.150 mm.

Filters en terugslagkleppen.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

S-koppeling M1/2" voor asafstand tussen 130 en 170 mm.