**Porte-papier toilette gris pour barre de maintien, à rouleau**

Nylon gris anthracite

Référence: **510081**

Descriptif CCTP

Dérouleur de papier WC en rouleau pour barre d'appui WC.

Polyamide haute résistance (Nylon) gris anthracite.

Installation sans dépose de la barre.

Porte-papier toilette pour barre de maintien Ø 32 à Ø 34.

Cheville de blocage antivol.

Joint antirotation.

Support papier toilette garanti 30 ans.