**Barre de maintien en T Basic blanc**

Inox époxy blanc

Ø 32

Référence: **35440W**

Descriptif CCTP

Barre de douche en T avec remontée coulissante Basic, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Tube Inox époxy blanc.

Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée.

Dimensions : 1 150 x 500 mm, Ø 32.

Fixations invisibles par platine Inox 3 trous.

Marquée CE.

Garantie 30 ans.