**Porte-balai mural avec brosse WC et manche long**

Modèle à fixer avec blocage antivol

Nylon HR brillant blanc

Référence: **4051N**

Descriptif CCTP

Porte-balai mural avec brosse toilette, en polyamide haute résistance (Nylon).

Porte-balai WC blanc brillant.

Manche long ergonomique : facilite l’utilisation par des personnes à mobilité réduite (PMR) en fauteuil ou ayant des difficultés à se pencher.

Nettoyage facile : cuvette plastique amovible par le haut.

Cuvette plastique avec réservoir : évite à la brosse du balai de stagner dans l’eau résiduelle et limite le risque d’éclaboussures lors des prochaines utilisations.

Hauteur 515 mm.

Fixation murale avec blocage antivol.

Pot à balai WC garanti 30 ans.