**Siège de douche rabattable avec pied Grand Confort**

Siège mural rabattable

Structure inox époxy blanc

Référence: **510430N**

Descriptif CCTP

Siège de douche rabattable avec pied Grand Confort HR.

Siège mural rabattable à fixer.

Siège de douche mural pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).

Modèle large.

Traitement antibactérien de l'assise : protection optimale contre le développement bactérien et les moisissures.

Retenue en position verticale. Descente freinée.

Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.

Assise pleine déclipsable réalisée en polymère haute résistance.

Surface uniforme, non poreuse facilitant l’entretien et l’hygiène.

Bonne résistance aux produits chimiques (Bétadine®...) et de nettoyage.

Traitement anti-UV.

Agréable et chaud au toucher.

Structure en tube inox 304 bactériostatique Ø 32.

Finition inox époxy blanc.

Renfort par un pied articulé rentrant en tube inox 304 Ø 25.

Fixations invisibles par platine inox 304, de 4 mm d'épaisseur.

Livré avec vis inox pour mur béton.

Dimensions : 506 x 420 x 480 mm.

Encombrement replié : 130 x 540 mm.

Testé à plus de 250 kg : maximum utilisateur recommandé : 170 kg.

Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.