**Coude de raccordement pour barre de rideau de douche d'angle**

Pour tubes Ø 20

Référence: **2393**

Descriptif CCTP

Pour 2 barres de rideau de douche de Ø 20.

Coude de raccordement pour porte-rideau de douche d'angle par assemblage.

Inox 304.

Avec embouts de montage par pression.

Dimensions : 150 x 150 mm.

Garantie 30 ans.