**Barre pour rideau de douche droit**

À recouper

Longueur 2 m

Référence: **356**

Descriptif CCTP

Porte-rideau de douche droit à recouper.

Tringle pour rideau de douche en Inox 304 poli brillant, épaisseur 1 mm.

Dimensions : Ø 16mm - 2 m.

Barre pour rideau de douche garantie 30 ans.