**Barre pour rideau de douche d'angle**

Fixe

0,90 x 0,90 m

Référence: **1367**

Descriptif CCTP

Porte-rideau de douche d'angle fixe.

Tringle pour rideau de douche d'angle en Inox 304 poli brillant, épaisseur 1 mm.

Dimensions : Ø 20 - 0,90 x 0,90 m.

Fixations invisibles.

Barre pour rideau de douche garantie 30 ans.