**Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX PRO**

Piles

Bec mobile et démontable à intérieur lisse

Référence: **495257**

Descriptif CCTP

Mitigeur électronique de lavabo sur plage :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles 123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge antichoc.

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes antistagnation M3/8".

Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec démontable pour nettoyage.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique longue.

Électrovannes en amont de la chambre de mélange.

Certifié NF Médical.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.