**Mitigeur d'évier mécanique mural**

Mitigeur mural à bec orientable L.200, levier Hygiène L.150

Avec raccords standards

Référence: **2519LS**

Descriptif CCTP

Mitigeur mécanique d'évier mural à bec tube orientable L.200.

Bec autovidable Ø 22 par-dessous avec brise-jet étoile laiton.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Bec à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Débit 26 l/min à 3 bar.

Commande par levier Hygiène L.150.

Fourni avec raccords standards M1/2" M3/4".

Garantie 30 ans.