**Mitigeur de douche mécanique**

Mitigeur mural monocommande, manette ajourée

Avec raccords excentrés standards

Référence: **2239S**

Descriptif CCTP

Mitigeur de douche mécanique mural monocommande.

Cartouche céramique Ø 40 classique avec butée de température maximale préréglée.

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Mitigeur avec raccords muraux excentrés standards M1/2" M3/4".

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur de douche adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Mitigeur garanti 30 ans.