**Ensemble de douche avec mitigeur mécanique**

Mitigeur mécanique

Avec raccords standards

Référence: **2539SHYG**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche mécanique avec dispositif autovidable.

• Mitigeur à cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée :

Débit régulé à 9 l/min.

Corps en laiton chromé et commande par manette ajourée.

Sortie de douche M1/2" avec clapet antiretour intégré.

Fourni avec raccords muraux standards excentrés M1/2" M3/4".

• Douchette (réf. 813) avec flexible (réf. 834T3) et raccord mural inclinable chromé (réf. 845).

• Raccord antistagnation FM1/2" à poser entre la sortie basse et le flexible de douche, pour vidange automatique du flexible et de la douchette (limite le développement bactérien) (réf. 880).

Mitigeur conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Garantie 30 ans.