**Mélangeur monotrou sur plage - 100 l/min**

Mélangeur gros débit pour éviers et plonges

Avec colonne de rehausse

Référence: **5612**

Descriptif CCTP

Mélangeur de cuisine professionnelle monotrou sur gorge.

Mélangeur monotrou avec colonne de rehausse pour installation sur fourneau.

Mélangeur pour éviers et plonges avec bec tube orientable H.650 L.300.

Brise-jet étoile laiton.

Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé.

Manettes à boule ergonomiques et antichoc.

Débit 100 l/min à 3 bar.

Plein débit en 1/2 tour.

Bec à intérieur lisse.

Corps et bec en laiton chromé.

Alimentation par tube cuivre à souder.

Adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Fixation renforcée.

Garantie 30 ans.