**Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4**

Mitigeur électronique sur secteur avec bloc encastré

Manette standard, électronique intégrée

Référence: **490000**

Descriptif CCTP

Mitigeur automatique de lavabo sur plage :

Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastré.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 sec toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence, optimisée en bout de bec.

Corps en Inox chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées.

Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec manette standard et butée de température réglable.

Garantie 30 ans.