**Robinet de lavabo automatique TEMPOMATIC 3**

Pile intégrée

Mural, Électronique intégrée

Référence: **443006**

Descriptif CCTP

Robinet électronique de lavabo mural :

Alimentation par pile 223 Lithium 6 V intégrée.

Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détection de présence infrarouge actif, optimisée en bout de bec.

Corps en laiton massif chromé.

Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.

Fixation murale M1/2”.

Ø 50, L.190 mm.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.