**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2**

Déclenchement souple

Fixation renforcée

Référence: **740300**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo sur vasque :

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Fixation renforcée par contre-écrou à 3 vis Inox.

Livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.