**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2**

Déclenchement souple

Mural L.150 mm

Référence: **741550**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé de lavabo mural :

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2" L.150 mm.

Livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.