**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP**

Version antiblocage (AB)

Mural avec bec mobile, M1/2"

Référence: **748151**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo mural à bec orientable :

Temporisation ~15 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé M1/2".

Convient aux bacs à laver.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Garantie 30 ans.