**Robinet de lavabo temporisé TEMPOGENOU**

Commande fémorale

Modèle équerre

Référence: **734100**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé de lavabo à commande fémorale :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Levier de commande renforcé.

Rosace murale en laiton chromé.

Alimentation en eau froide ou en eau mitigée.

Corps en laiton chromé M1/2".

Equerre pour alimentation encastrée M1/2".

Garantie 30 ans.