**Bec fixe fondu**

L.140 mm, H.120 mm

Sur vasque

Référence: **981142**

Descriptif CCTP

Bec L.140 mm, H.120 mm, M1/2".

Fixation renforcée par 3 vis Inox.

Laiton massif chromé .

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

Garantie 30 ans.