**Colonne de douche temporisée SECURITHERM**

Thermostatique temporisée

Alimentation cachée, pommeau fixe, aluminium

Référence: **792310**

Descriptif CCTP

Colonne de douche temporisée et thermostatique :

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation cachée par flexibles M1/2".

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM.

Température réglable : eau froide jusqu'à 38°C ; 1ère butée de température à 38°C, 2nde butée à 41°C.

Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.

Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d’eau chaude.

Possibilité de choc thermique.

Déclenchement souple.

Robinet de douche temporisé ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées.

Filtres et clapets antiretour.

Colonne de douche temporisée adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.