**Colonne de douche mécanique**

Mécanique, aluminium

Alimentation haute, pommeau de douche ROUND

Référence: **791300**

Descriptif CCTP

Colonne de douche mécanique avec mitigeur monocommande et pommeau fixe:

Colonne en aluminium anodisé pour installation murale en applique.

Alimentation haute par robinets d’arrêt droits M1/2".

Mitigeur mécanique non-temporisé.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Fixations cachées.

Filtres.

Colonne de douche adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.