**Robinet de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé

Pour panneau

Référence: **749770**

Descriptif CCTP

Robinet de douche temporisé pour panneau :

Robinet temporisé TEMPOSTOP M3/4" pour alimentation en eau mitigée.

Pour montage sur panneau 2 mm maxi.

Rosace métal chromé Ø70.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps et bouton en laiton massif.

Bague de serrage arrière.

Garantie 30 ans.