**Ensemble de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé

Apparent, pommeau TONIC JET

Référence: **749001**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé apparent :

Robinet temporisé TEMPOSTOP M3/4'' pour alimentation par le bas en eau mitigée.

Installation murale en applique.

Temporisation ~30 secondes.

Débit à 6 l/min à 3 bar.

Pommeau de douche TONIC JET chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Laiton massif chromé.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).

Garantie 30 ans.