**Ensemble de douche temporisé TEMPOSTOP**

Temporisé

Apparent, à chaîne, pommeau GYM fixe

Référence: **747006**

Descriptif CCTP

Ensemble de douche temporisé suspendu à chaîne :

Robinet temporisé TEMPOSTOP M1/2" pour alimentation haute en eau mitigée.

Installation suspendue.

Temporisation ~15 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif chromé.

Levier et chaîne avec poignée.

Pommeau de douche GYM fixe, antitartre et inviolable.

Garantie 30 ans.