**Siphon de sol**

Pour sol carrelé ou béton brut

150 x 150

Référence: **683001**

Descriptif CCTP

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable :

Débit 36 l/min normalisé.

Garde d’eau 50 mm.

Platine et grille Inox poli brillant 150 x 150 mm.

Sortie horizontale (avec coude non fourni) ou verticale Ø 40 intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).

Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.

Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.

Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.

Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés).

Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 70 mm.

Grille fixée par 2 vis Inox.

Garantie 30 ans.