**Mélangeur monotrou sur plage - 45 l/min**

Bec orientable par-dessus H.195 L.200

Référence: **5640T2**

Descriptif CCTP

Mélangeur monotrou sur gorge avec bec tube orientable H.195 L.200.

Bec à intérieur lisse avec brise-jet étoile.

Têtes à clapet guidé hors d’eau à mécanisme renforcé.

Manettes à boule ergonomiques et antichoc.

Débit 45 l/min à 3 bar.

Plein débit en 1/4 de tour.

Corps et bec en laiton chromé.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mélangeur adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.

Mélangeur garanti 30 ans.